Bilag 1 
Ansøgningsskema
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.
		Basisoplysninger
	Tekst 

	Projektbeskrivelse (kan vedlægges)
	Der skal i forlængelse af det eksisterende Vinkel Biogasanlæg, som allerede har været miljøkonsekvensvurderet og er miljøgodkendt, etableres et CO2-fangstanlæg til fangst, rensning og oplag af den biogene CO2, der produceres som biprodukt i biogasprocessen, og som pt. udledes direkte til atmosfæren. Formålet med anlægget er at opsamle, rense og polere CO2'en til en højere renhedsgrad (svarende til standard for fødevareindustrien) end den, der kommer ud af biogasanlæggets opgraderingsanlæg, og finde anden anvendelse af den biogene CO2 fremfor at udlede til atmosfæren. Den rensede CO2 komprimeres, gøres flydende og køles til midlertidig opbevaring og transport og afsættes til godkendt 3. part.

For yderligere oplysninger, se ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for CO2-fangstanlægget.


	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre
	BioCirc Vinkel Biogas ApS, Vasehøjvej 16, 7840 Højslev, Ditlev Gjedsig Høgh, dho@biocirc.com, +45 2899 6065.

	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson
	BioCirc Group ApS, Amaliegade 22, 1256 København K, Dan Kjøller Hansen, dkh@biocirc.com, +45 6644 6548

	Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).
	Vasehøjvej 16, 7840 Højslev, Matr. nr.: 22g, Vinkel By, Højslev.

	Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)
	Skive Kommune

	Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.
	[image: ]

	Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).
	Målestok angives: 
1:10.000
[image: Et billede, der indeholder kort, Luftfotografering, Fugleperspektiv, knudepunkt

Automatisk genereret beskrivelse]


	Forholdet til VVM reglerne
	Ja 
	Nej 
	 

	Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
	 
	X
	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

	Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
	 X
	 
	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).


	Projektets karakteristika 
	Tekst 

	1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav
	Bygherre er selv ejer af matriklen.

	2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2
	Arealet anvendes allerede nu til aktiviteter relateret til produktion af biogas, hvilket fortsat vil være tilfældet med etablering af CO2-fangstanlægget.

Det samlede bebyggede areal for det eksisterende biogasanlæg samt kommende (miljøgodkendte) udvidelse forventes at være på ca. 35.000 m2, mens det samlede befæstede areal vil være på ca. 34.500 m2.

Nærværende projekts fremtidige bebyggede areal vil være ca. 13 x 35 m (dvs. 455 m2), mens der vil blive anvendt et samlet areal på i alt 18 x 75 m (dvs. 1350 m2) til CO2-fangstanlægget. Der vil desuden blive etableret ny asfalteret kørevej med et areal på ca. 2400 m2.

Det fremtidige samlede bebyggede areal inkl. CO2-fangstanlæg vil således være på ca. 35.500 m2, mens det befæstede areal vil være på ca. 37.000 m2, som i sin helhed vil være placeret på matrikel 22g, som er en del af delområde I i lokalplan 329.


	3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet
	Der vil blive anvendt et areal på i alt 18 x 75 m til CO2-fangstanlægget i forlængelse af det eksisterende biogasanlæg. CO2-fangstanlæggets procesbygning (kun til procesanlæg, ikke kontorer) vil optage et areal på 13 x 35 m med en totalhøjde på 9,5 m inkl. tørkølere på taget. CO2-destillationstårnene med en højde på 16 m (projektets maksimale højde) vil være placeret ved siden af procesbygningen til CO2-fangstanlægget. Til CO2-oplag etableres 4 overjordiske horisontale cylinderformede tanke med en diameter på 3 m og 22 m i længden.

Der vil ikke være behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.

Grundareal for hele matrikel 22g, hvor det eksisterende bioanlæg er placeret er 94.657 m2.
Anvendt areal for nærværende projekt vil være ca. 1.350 m2, som i sin helhed vil være placeret på matrikel 22g.

Det nybebyggede areal vil være ca. 13 x 35 m (dvs. 455 m2). Der etableres ny kørevej svarende til ca. 2400 m2 fast belægning.

Der vil ikke være behov for nedrivningsarbejder ifm. projektet.

	4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
	Projektet er endnu ikke detailprojekteret, men der forventes anvendt mindre mængder beton til støbning af fundamenter til procesbygning, anlæg og tanke. Derudover forventes anvendt beton, stål samt andre byggematerialer til etablering af bygning. 
De begrænsede mængder vand til anlæg forsynes fra biogasanlæggets vandforsyning. 

Affaldstyper vil være typiske for almindelige byggeprojekter, heriblandt metal, træ, pap, plastik, restbeton/-asfalt, husholdningsaffald, mv. Der er ikke på nuværende tidspunkt et estimat for de genererede mængder. Affald bortskaffes til godkendt modtager iht. de gældende regler.

Spildevand fra midlertidige sanitære faciliteter/mandskabsskure i anlægsfasen forventes bortskaffet med slamsuger til renseanlæg eller ført sammen med sanitært spildevand fra administrationsbygningen på eksisterende biogasanlæg, som ledes til septiktank. Der forventes ikke udledning af processpildevand fra anlægsprocessen. Regnvand vil blive samlet i eksisterende dræn og håndteret iht. gældende miljøgodkendelse. Der er ikke kloakering af området.

Der forventes ikke udledt spilde-, proces- eller regnvand til recipient i anlægsfasen.

Anlægsperioden forventes at være mellem d. 1/6-2025 og 31/05-2026 (dog med forbehold for indhentning af tillæg til miljøgodkendelse samt byggetilladelse), dvs. med en varighed på op til 1 år.



	Projektets karakteristika 
	Tekst 

	5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
	CO2-fangstanlægget kommer til at have en årlig CO2-produktionskapacitet på op til 49.999 ton, svarende til 5,7 ton CO2 i timen. Produktionen opbevares kortvarigt i oplagstanke, før det bortkøres med lastbil. Se nedenstående figur.

  Årligt forventet ressourceforbrug for CO2-fangstanlægget i driftsfasen:

	System/enhed
	Påkrævet ressource
	Årligt forbrug

	Gastilførsel til anlæg
	CO2-rig gas fra biogasanlæggets opgraderingsanlæg. 
	49.999 ton/år

	Biologisk svovlbrinte (H2S)-fjernelsesenhed
	Flydende ilt (O2) fra ekstern leverandør
	720 ton/år

	Biologisk svovlbrinte (H2S)-fjernelsesenhed - 
Aktivt kulfilter
	Aktivt kul i granulatform fra ekstern leverandør
	4,2 ton/år

	Katalytisk oxidationsfilter 
	Katalysator fra ekstern leverandør
	Efter behov

	Dehydratiseringsenhed
	Tørremiddel (silicagel, aktiveret aluminium eller molekylær sigte) fra ekstern leverandør
	0,7 ton/år

	Vandscrubber 
	Vand fra biogasanlæggets vandforsyning1
	1.752 m3/år

	Efterkøler
	Demineraliseret vand – enten direkte fra ekstern leverandør eller fra mindre demineraliseringsanlæg med vand fra biogasanlæggets vandforsyning1.
	1.752 m3/år

	Strømforsyning
	Strøm fra offentligt elnet
	ca. 250 kWh pr. ton CO2, hvilket svarer til i alt 2 MW


1. Der pågår pt. dialog med Skive Kommune omkring vandforsyning til biogasanlægget med henblik på opfyldelse af vilkår nr. 4 i §25-tilladelse udstedt i september 2024 relateret til udvidelsen af biogasanlægget. Det forudsættes, at vandforsyningsproblematikken er løst og afstemt med kommunen før idriftsættelse af CO2-fangstanlægget.
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Illustration af CO2-fangstanlægget med placering af de forskellige komponenter. (1) Procesbygning og hoved-område for procesanlæg, (2) CO2-oplagstanke, (3) CO2-påfyldningsstation, (4) Eksisterende opgraderingsanlæg for biometan, (5) CO2-blæserenhed, (6) H2S biologisk scrubber & recirkulationsblæsere, (7) Eksisterende biofilter og skorsten, (8) ilttanke, (9) Strømforsyning (elkiosk), (10) Brovægt og (11) Muslingefilter. Den hvide linje viser den forventede interne transportvej til og fra påfyldningsstationen (køreretning markeret med pil – bemærk ny kørevej med gråt). Den gule linje med pile viser rørledninger med flow af CO2. Tanke og bygninger relateret til den godkendte fremtidige udvidelse af biogasanlægget er markeret med lilla, mens kommende (supplerende) biologiske scrubbere er markeret med rødt.


	6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
	   Årlig forventet produktion af affald og spildevand fra CO2-fangstanlægget
	System
	Affaldstype
	Årlig produktion 

	Ammoniakvasker
	Spildevand 
	1.752 m3/år

	Katalytisk oxidation og efterkøler
	Spildevand
	1.752 m3/år

	H2S-fjernelsesenhed
	Slam 
	750 ton/år

	Kulfilter/H2S-fjernelsesenheden
	Aktivt kul
	4,2 ton/år

	Dehydratiseringsenhed
	Tørremiddel
	0,7 ton/år



Mht. spildevand forventes der genereret i alt 3504 m3 pr. år fra ammoniakvasker og den katalytiske oxidation og efterkøler. Dette svarer til ca. 0,4 m3/time, som føres sammen med den eksisterende spildevandsstrøm fra biogasanlægget. De mindre ekstra spildevandsmængder håndteres på samme måde som procesvand fra det eksisterende biogasanlæg, hvilket er omfattet af den gældende miljøgodkendelse. Spildevandet samles således med øvrigt procesvand fra biogasanlægget og genanvendes i biogasprocessen. Der udledes ikke til kloak eller recipient.
Fra H2S-fjernelsesenheden (biologiske scrubbere), som skal modificeres, produceres slam svarende til ca. 750 ton pr. år. Der produceres allerede nu slam fra enheden, som konditioneres og anvendes til husdyrgødning iht. den gældende miljøgodkendelse og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Håndtering af slam fra enheden ændres ikke som følge af de nye CO2-fangstanlæg.
Kulfiltermateriale og tørremiddel udskiftes periodisk, når det er opbrugt/mættet. Dette gøres sædvanligvis ifm. planlagt vedligehold, hvor det transporteres til godkendt modtager til bortskaffelse eller regenerering. I vedligeholdelsesperioder kan der desuden blive opsamlet brugte smøremidler og olier/fedt fra vedligeholdelse af mekanisk udstyr så som kompressorer. Bortskaffelse af dette affald vil ske i henhold til kommunens gældende affaldsregulativ.


	Projektets karakteristika 
	Ja 
	Nej 
	Tekst 

	7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?
	 
	 X
	 

	8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?
	
	X
	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

	9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?
	 
	 
	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

	10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?
	 
	 X
	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 12

	11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
	 
	 
	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

	12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?
	
	 X
	

	13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?
	 
	 
	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

	14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?
	 X
	 
	Miljøstyrelsen vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder. 


	15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
	 X
	 
	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

	16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
	 X
	 
	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen



	17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?
	X
	 
	Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001 – Luftvejledningen.

	18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?
	 X
	 
	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.



	19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

	 X
	 
	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.



	20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
	 
	 X
	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.



	Projektets karakteristika 
	Ja 
	Nej 
	Tekst 

	21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
	 
	 X
	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

I anlægsfasen forventes der ikke øgede lugtgener.
CO2-fangstsanlægget vil, når det er i drift, have en forbedret rensning af svovlbrinte for afkaststrømmen fra opgraderingsanlægget, hvilket kan medføre en reduktion i lugtgener fra biogasanlægget


	22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
	 X
	 
	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

Det er endnu ikke afklaret, om der vil være behov for belysning i aften- og nattetimer. I tilfælde af behov for belysning i disse tidsrum under anlægs- og/eller driftsfasen, vil lysintensiteten reduceres til det absolut nødvendige, samtidigt med at belysning vil vende nedad for kun at belyse de nødvendige dele af anlægget. Oplysning af naboarealer og omgivelser holdes dermed til et minimum.

	23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?
	X
	 
	Det eksisterende biogasanlæg er i forvejen omfattet af risikobekendtgørelsen og kategoriseret som en kolonne 2-virksomhed. Det nye CO2-fangstanlæg vil ikke ændre på denne kategorisering. 

	Projektets placering 
	Ja 
	Nej 
	Tekst 

	24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?
	 X
	
 
	

	25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?
	 
	 X
	Hvis »ja« angiv hvilke:

	26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?
	 
	 X
	 

	27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?
	 
	 X
	 

	28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?
	 
	 X
	 

	Projektets placering 
	Ja 
	Nej 
	Tekst 

	29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)
	 
	 X
	 

	30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?
	 
	 X
	 

	31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
	 
	 
	Ca. 150 m til § 3-beskyttet sø og ca. 600 m til § 3-beskyttet natur (mose og eng).

	32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?
	 
	 X
	Der er ifølge Danmarks Miljøportal ikke truffet fredede arter i projektområdet eller i <1,5 km’s afstand fra projektet. Der er i nærheden (<1,5 km) observeret følgende rødlistede arter: Sangsvane, 
rød glente, elmeloppe, duehøg og sanglærke.

Drift af CO2-fangstanlægget vurderes ikke at påvirke ovennævnte arter. 

	33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.
	 
	 
	Nærmeste fredede område (kirkefredning) ligger ca. 3,7 km nord for projektet.
Nærmeste fredede fortidsminde ligger ca. 500 m fra projektet.
Nærmeste beskyttede sten- og jorddige ligger ca. 900 m fra projektet.

	34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).
	 
	 
	Ca. 2,5 km til nærmeste Natura 2000 habitatområde (Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal)
Ca. 5,5 km til nærmeste Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde (Hjarbæk Fjord og Simested Fjord)
Der ligger ikke Ramsarområder indenfor 30 km af projektområdet.

	35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?
	 
	 X
	

	36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?
	 
	 X
	

	37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?
	 
	 X
	 

	38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.
	 
	 X
	 

	39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?
	 
	 X
	 

	Projektets placering 
	Ja 
	Nej 
	Tekst 

	40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?
	 
	 X
	 

	41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?
	 
	 X
	 

	42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?
	 
	 
	 -





43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Dato: D. 31. marts 2025	 Bygherre/anmelder: Dan Kjøller Hansen, BioCirc Group ApS. 
Vejledning 
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
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